Załącznik 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obsługi geodezyjno-kartograficznej w ramach zadania pn.: „Renowacja stawu przy ul. Kruczej w Oleśnicy”.

Obowiązki Wykonawcy w ramach obsługi geodezyjnej inwestycji:

1. Wytyczenie geodezyjne i obsługa geodezyjna w trakcie realizacji robót
1.1. [bookmark: _Hlk243660846]Opracowanie szkiców dokumentacyjnych związanych z tyczeniem obiektów i elementów inwestycji, obejmujących w szczególności:
a) [bookmark: _Hlk243660780]geodezyjne wyznaczenie obiektów i elementów robót w terenie, wraz ze sprawdzeniem prawidłowości ich tyczenia w odniesieniu do granic nieruchomości;
b) sporządzenie obrysu tyczonego obiektu wraz z określeniem punktów osnowy poziomej i pionowej oraz podaniem miar, współrzędnych i elementów kontrolnych;
c) wytyczenie punktów w nawiązaniu do ustalonego układu punktów osnowy poziomej i pionowej lub innych elementów stałych, a także założenie reperów roboczych w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji robót;
d) trwałe lub odpowiednie do warunków terenowych oznaczenie tyczonych punktów za pomocą palików, bolców lub innych właściwych znaków;
e) wykonanie pomiarów kontrolnych oraz protokolarne przekazanie wyników tyczenia kierownictwu budowy, wraz z dokonaniem odpowiedniego wpisu do wewnętrznego dziennika budowy przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe.
1.2. [bookmark: _Hlk243660860]Wykonywanie pomiarów kontrolnych w trakcie realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących obiektów i elementów robót ulegających zakryciu. Pomiary te należy wykonać przed zakryciem danego elementu i potwierdzić ich wykonanie wpisem do wewnętrznego dziennika budowy.
1.3. W przypadku stwierdzenia odstępstw od dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu do wewnętrznego dziennika budowy przez geodetę posiadającego wymagane uprawnienia zawodowe.
1.4. Potwierdzenie przed rozpoczęciem robót istnienia znaków geodezyjnych (graniczników) umieszczonych na gruncie oraz sprawdzenie, czy po zakończeniu robót znaki te zachowały się w stanie nienaruszonym.

2. Pomiary kontrolne i bieżąca weryfikacja zgodności robót z dokumentacją projektową
2.1. [bookmark: _Hlk243660948]Sporządzanie map kontrolnych na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obejmujących sprawdzenie zgodności zaprojektowanych rzędnych wysokościowych z istniejącym ukształtowaniem terenu.
2.2. Sporządzanie, każdorazowo na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, map kontrolnych na podstawie zinwentaryzowanych robót, wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, w celu bieżącej weryfikacji robót realizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz dokonywanie obliczeń w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów i instrukcji geodezyjnych.
2.4. Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z umową oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową.

3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i ustalenie ilości wykonanych robót
3.1. [bookmark: _Hlk243660978]Wykonanie pomiarów powykonawczych w układzie wysokościowym zgodnym z projektem oraz w obowiązującym układzie wysokościowym stosowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK).
3.2. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji.
3.3. Ustalenie ilości wykonanych robót na podstawie przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych i sporządzonej dokumentacji.
3.4. Sporządzenie zestawień, tabel i wykazów określających zakres i ilość wykonanych elementów inwestycji.
3.5. Wykonanie przekrojów podłużnych i poprzecznych wraz z ich interpretacją graficzną, w celu weryfikacji prawidłowości realizacji inwestycji.
3.6. Sporządzenie map powykonawczych na podstawie zinwentaryzowanych wykonanych robót, wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

4. Opracowanie, kompletowanie i przekazanie dokumentacji końcowej
4.1. [bookmark: _Hlk243661015]Opracowanie map powykonawczych w 2 egzemplarzach, z zastosowaniem kolorystyki umożliwiającej rozróżnienie poszczególnych elementów.
4.2. Wykonanie opracowania merytorycznego i technicznego dokumentacji geodezyjnej, w tym redakcja map kartograficznych powykonawczych oraz ich reprodukcja w 3 egzemplarzach, z zastosowaniem kolorystyki i opatrzeniem map wymaganą klauzulą urzędową.
4.3. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu map powykonawczych wraz z oświadczeniem o zgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.
4.4. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji geodezyjnej dotyczącej realizacji i zakończenia inwestycji oraz pozostałych dokumentów wymaganych umową i właściwymi przepisami.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 19 marca 2027 r.

